**附件1**

报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基站空调详细要求 | 单价报价 | 数量 | 合计 |
| 大金基站规格（匹数）：5P，额定工作电压：220V，变频；额定制冷量≥12500W；额定制冷功率≤3750W，循环风量≥2700m³/h；具有来电自启功能，掉电再次来电后恢复至原设置参数并自动运行；具有启动延时功能：通过设置延时启动时间使压缩机与风机进行错时启动，降低启动电流，降低对电网的冲击，保护电网平衡运行。具有压缩机排气保护功能：当压缩机排气温度过高时，自动停机保护；具有低压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过低时，自动停机保护；具有高压压力保护功能：当制冷系统内冷媒压力过高时，自动停机保护；标配RS485监控接口，实现远端监控及操作。 |  | 1台 | 元 |
| 本空调原厂质保期（2年）结束后再延长3年维保（包括但不限于：一年至少2次巡检并出具巡检报告、一年至少2次内、外机清洗、制冷剂检查和更换、滤网等易耗品更替等） |  | 3年 | 元 |
| 最终报价： 大写： | | | |
| 备注：1.本项目预算3万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。  2.最终报价等于单价报价乘以数量。  3.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。 | | | |

**报价人：（单位全称）盖章**

2023年 月 日