**附件2**

 新风除湿系统技术要求应答表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 采购技术要求 | 应答 |
| 新风除湿系统 | 1、除湿系统重量上限：52kg2、外型：≤840×682×2703、新风口直径：≥￠147**4、**回风口、送风口直径：≥￠1975、除湿量：≥92L/D6、送风风量：≧500㎥/h7、蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片8、电源：220v－50HZ9、压缩机：全封闭压缩机10、制冷机：R410A11、风机：高效EC风机12、加热器：冷凝热回收 |  |
| 功能 | 除湿模式、新风模式、净化模式 |  |
|  备注 | 1、以上方案报价价格为30日内有效； 2、品牌供应商应提供相关产品销售授权书；3、产品免费质保期为2年，电机保修5年；4、本报价包含施工方负责开孔和安装，但不包含拆除及恢复费用;5、以上报价含各类安装辅材。 |  |