**附件2**

新风除湿系统技术要求应答表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 采购技术要求 | 应答 |
| 新风除湿系统 | 1、除湿系统重量上限：52kg  2、外型：≤840×682×270  3、新风口直径：≥￠147  **4、**回风口、送风口直径：≥￠197  5、除湿量：≥92L/D  6、送风风量：≧500㎥/h  7、蒸发器形式：高效紫铜管套铝翅片  8、电源：220v－50HZ  9、压缩机：全封闭压缩机  10、制冷机：R410A  11、风机：高效EC风机  12、加热器：冷凝热回收 |  |
| 功能 | 除湿模式、新风模式、净化模式 |  |
| 备注 | 1、以上方案报价价格为30日内有效； 2、品牌供应商应提供相关产品销售授权书；3、产品免费质保期为2年，电机保修5年；4、本报价包含施工方负责开孔和安装，但不包含拆除及恢复费用;5、以上报价含各类安装辅材。 |  |