**附件**

**报价单及技术和商务应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数功能及商务要求** | **响应内容** | **品牌规格型号** | **单价（元）** |
| 门禁系统需求 | 1. 多个门禁、多个设备支持1个后台统一管理； |  |  |  |
| 2. 进入支持人脸、IC/ID卡、远程开门等解锁，出门支持按键开关； |  |  |
| 3. 人脸识别支持戴口罩、眼镜、帽子、化妆、暗光和夜间等识别，识别时间不超过1秒，识别准确率达到99%以上；支持访客功能；支持不少于2000张人脸库； |  |  |
| 4. 具备语音交流、电子门铃功能，可配套其他电子设备； |  |  |
| 5. 支持扩展到其他楼层组网使用。 |  |  |
| 玻璃门需求 | 1. 玻璃门按键出门、具备电子防夹功能，钢化玻璃≥12mm，不锈钢≥1.2mm； |  |  |  |
| 2. 自动门运行期间，满足静音要求。 |  |  |
| 其他要求 | 报价应包含材料、系统、布线、运输和安装等所有费用。 |  |  |  |
| 签订合同后10天内生产安装完毕，整套质保（包含系统、五金）不少于2年。 |  |  |  |
| 基本情况：10楼电梯间两扇门洞（尺寸：1700mm\*2200mm）配置玻璃自动门禁系统，具备智能识别解锁、对讲等功能。 |
| **总报价： 元（大写： 元）** |

 **报价人：（单位全称）盖章**

 2022年9月 日